**Phạm Hồ Bình An\_1050080127\_10DH\_CNPM2**

**BÀI TẬP 3 LAB 3:**

**1. Thiết lập máy chć Domain Controller**

• Bước 1: Chuẩn bị máy ảo làm Domain Controller:

+ RAM: 512MB – 1GB

+ 1 Network Adapter Host-Only

+ OS: Windows Server 2008. Trong hướng dẫn này sử dụng Windows Server 2008.

Sau khi cài đặt xong máy ảo Windows Server 2008, nên Snapshot (sao lưu) lại máy

ảo để có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu nếu quá trình nâng cấp bị lỗi.

**Ảnh có chứa ảnh chụp màn hình, văn bản, phần mềm

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.**

**• Bước 2: Đặt IP cho máy Domain Controller là 10.0.0.2/8**